## Tests effectués

* **Chargement des données**

  * Présence des fichiers attendus: "artere_geo.shp", "cable_geo.shp", "equipement_passif.shp", "noeud_geo.shp", "tranchee_geo.shp","zapbo_geo.shp"
  * Fichiers au format SHP
  * Types de géométrie

* **Structure**

  * Les coordonnées des entités sont dans la zone d'emprise du département de la Manche
  * Les champs attendus sont présents
  * Les champs obligatoires sont renseignés
  * Type des données (entiers, décimaux, dates...)
  * Les champs ne dépassent pas la longueur autorisée
  * Contrôle des valeurs autorisées
  
* **Validation Métier**

  * Contrôle des doubloins dans les codes des noeuds, equipements, zapbo.
  * Contrôle des cardinalités: correspondance artère/noeuds, cables/equipements, equipement/noeud...etc.
  * Contrôle des doublons graphiques
  * Cohérence de la géographie (ex: les noeuds sont situés aux extrémités des artères)
  * Contrôle de la logique des données (ex: le nombre des fourreaux utilisés n'est pas supérieur au nombre total)
  * Comparaison avec la base de données (ex: un noeud portant le même code n'existe pas déjà ailleurs sur le territoire)
  

  