tolérance: 2m

pas de doublons dans le fichier pour: noeuds, tranchées

pas de doublons avec la base pour: noeuds

Vérifier que toutes les prises de la plaque sont inclus dans une zapbo (et une seule)

controles graphiques:
- une tranchée a forcément au moins une artère
- pas de cable sans artère sauf exception (commentaire contient "baguette")
- pas d'artère sans cable, sauf exception (commentaire contient "racco client adductio attente bus 'sans cable'")

Vérifier que AR_FOU_DIS <= AR_NB_FOUR
Vérifier que CA_NB_FO_U <= CA_NB_FO
Vérifier que CA_NB_FO_D <= CA_NB_FO

Dates: vérifier que les dates sont dans comprise entre 01/01/2014 et today()

!!! Pour les equipements, utiliser la géométrie du noeud correspondant (cf: EQ_NOM_NOE)