{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["TRANCHEE_GEO","ARTERE_GEO","NOEUD_GEO","CABLE_GEO","EQUIPEMENT_PASSIF","SITE_GEO","ZAPBO_GEO","Codes métier"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"TRANCHEE_GEO","index":0,"n_rows":54,"n_cols":8,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,10,1],[3,3,10,3],[3,4,10,4],[3,5,10,5],[11,1,19,1],[11,3,19,3],[11,4,19,4],[11,5,19,5],[3,2,10,2],[11,2,19,2],[22,7,26,7],[1,0,53,0],[22,1,26,1],[22,3,26,3],[22,4,26,4],[22,5,26,5],[30,1,31,1],[30,3,31,3],[30,4,31,4],[30,5,31,5],[32,1,36,1],[32,3,36,3],[32,4,36,4],[32,5,36,5],[37,5,41,5],[37,4,41,4],[37,3,41,3],[37,1,41,1],[46,7,47,7],[45,1,47,1],[45,3,47,3],[45,4,47,4],[22,2,26,2],[30,2,31,2],[32,2,36,2],[37,2,41,2],[45,2,47,2],[50,1,53,1],[50,2,53,2],[50,3,53,3],[50,4,53,4],[50,5,53,5]]}
["TABLE","ATTRIBUT","ATTRIBUT SHAPE","FORMAT_CHAMP","DETAIL_CHAMP","EXEMPLE","VALEUR","DETAIL VALEUR"]
["TRANCHEE_GEO","TR_ID_INSEE","TR_ID_INSE","Caractère (5 BYTE)","Code INSEE de la commune où est implanté la tranchée",50001,null,"cf liste codes INSEE annexe 1"]
[null,"TR_VOIE","TR_VOIE","Caractère (200 BYTE)","Adresse","20 PLACE DU GENERAL DE GAULLE, 50000 SAINT-LÔ"]
[null,"TR_TYP_IMPL","TR_TYP_IMP","Caractère (24 BYTE)","Type d’implantation de la tranchée","ACCOTEMENT STABILISE","ACCOTEMENT STABILISE"]
[{"$nulls":6},"ACCOTEMENT NON STABILISE"]
[{"$nulls":6},"CHAUSSEE LOURDE"]
[{"$nulls":6},"CHAUSSEE LEGERE"]
[{"$nulls":6},"FOSSE"]
[{"$nulls":6},"TROTTOIR"]
[{"$nulls":6},"ESPACE VERT"]
[{"$nulls":6},"ENCORBELLEMENT"]
[null,"TR_MOD_POSE","TR_MOD_POS","Caractère (14 BYTE)","Type de tranchée","TRADITIONNEL","TRADITIONNEL"]
[{"$nulls":6},"MICRO TRANCHEE"]
[{"$nulls":6},"FONCAGE 60"]
[{"$nulls":6},"FONCAGE 90"]
[{"$nulls":6},"FONCAGE 120"]
[{"$nulls":6},"TRANCHEUSE"]
[{"$nulls":6},"FORAGE URBAIN"]
[{"$nulls":6},"FORAGE RURAL"]
[{"$nulls":6},"ENCORBELLEMENT"]
[null,"TR_LONG","TR_LONG","Number (6,2)","Longueur de la tranchée (en mètre)",50.21]
[null,"TR_LARG","TR_LARG","Number (6,2)","Largeur de la tranchée (en mètre)",1.62]
[null,"TR_REVET","TR_REVET","Caractère (10 BYTE)","Type de revêtement","ENROBE","SABLE","cf coupe-type ou bordereau en annexe CCTP"]
[{"$nulls":6},"BICOUCHE"]
[{"$nulls":6},"ENROBE"]
[{"$nulls":6},"BETON"]
[{"$nulls":6},"PAVE"]
[null,"TR_CHARGE","TR_CHARGE","Number (6,2)","Hauteur de charge (en mètre)",1.23]
[null,"TR_GRILLAGE","TR_GRILLAG","Number (6,2)","Profondeur du grillage (en mètre)",0.8]
[null,"TR_REMBLAIS","TR_REMBLAI","Caractère (50 BYTE)","Type de remblais","GRAVIER",null,"cf coupe-type ou bordereau"]
[null,"TR_PLYNOX","TR_PLYNOX","Caractère (3 BYTE)","Présence plynox","NON","OUI"]
[{"$nulls":6},"NON"]
[null,"TR_PRO_VOIE","TR_PRO_VOI","Caractère (22 BYTE)","Propriétaire de la voirie","DEPARTEMENT","COMMUNE"]
[{"$nulls":6},"COMMUNAUTE DE COMMUNES"]
[{"$nulls":6},"DEPARTEMENT"]
[{"$nulls":6},"ETAT"]
[{"$nulls":6},"PRIVE"]
[null,"TR_GEST_VOIE","TR_GEST_VO","Caractère (22 BYTE)","Gestionnaire de la voirie","DEPARTEMENT","COMMUNE"]
[{"$nulls":6},"COMMUNAUTE DE COMMUNES"]
[{"$nulls":6},"DEPARTEMENT"]
[{"$nulls":6},"ETAT"]
[{"$nulls":6},"PRIVE"]
[null,"TR_SCHEMA","TR_SCHEMA","Caractère (100 BYTE)","Schéma propre au projet représentant la typologie de la tranchée","05",null,"cf coupe-type en annexe CCTP"]
[null,"TR_DATE_INST","TR_DATE_IN","Date","Date d’installation de l’infrastructure","2012-05-04"]
[null,"TR_SRC_GEO","TR_SRC_GEO","Caractère (50 BYTE)","Source de géoréférencement","PERRION",null,"Nom du géomètre en majuscule sans accent"]
[null,"TR_QLT_GEO","TR_QLT_GEO","Caractère 1 BYTE)","Qualité de géoréférencement","A",null,"Classe A obligatoire (selon réforme DT-DICT) en cas de GC (précison 25cm de part et d'autre, "]
[{"$nulls":5},"B",null,"Sinon, classe opérateur  (selon réforme DT-DICT) "]
[{"$nulls":5},"C"]
[null,"TR_PRO_MD","TR_PRO_MD","Caractère (20 BYTE)","Propriétaire des métadonnées","MANCHE NUMERIQUE","MANCHE NUMERIQUE"]
[null,"TR_COMMENT","TR_COMMENT","Caractère (300 BYTE)","Commentaire",null,null,"Toutes obsevations utiles."]
[null,"TR_STATUT","TR_STATUT","Caractère (3 BYTE)","Statut du rendu (APS, APD, EXE, REC)","REC","APS"]
[{"$nulls":6},"APD"]
[{"$nulls":6},"EXE"]
[{"$nulls":6},"REC"]

{"sheet":"ARTERE_GEO","index":1,"n_rows":66,"n_cols":8,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,5,7,5],[8,1,13,1],[8,3,13,3],[8,5,13,5],[18,5,25,5],[18,3,25,3],[18,1,25,1],[3,4,7,4],[8,4,13,4],[26,7,34,7],[57,1,59,1],[57,3,59,3],[57,4,59,4],[57,5,59,5],[58,7,59,7],[41,4,46,4],[47,4,52,4],[41,1,46,1],[41,3,46,3],[41,5,46,5],[47,1,52,1],[47,3,52,3],[36,3,39,3],[36,5,39,5],[47,5,52,5],[62,5,65,5],[41,2,46,2],[47,2,52,2],[57,2,59,2],[18,4,25,4],[26,4,35,4],[36,4,39,4],[18,2,25,2],[26,2,35,2],[36,2,39,2],[26,3,35,3],[26,5,35,5],[1,0,65,0],[62,1,65,1],[62,2,65,2],[62,3,65,3],[62,4,65,4],[3,2,7,2],[8,2,13,2],[3,1,7,1],[3,3,7,3],[26,1,35,1],[36,1,39,1]]}
["TABLE","ATTRIBUT","ATTRIBUT SHAPE","FORMAT_CHAMP","DETAIL_CHAMP","EXEMPLE","VALEUR","DETAIL VALEUR"]
["ARTERE_GEO","AR_ID_INSEE","AR_ID_INSE","Caractère (5 BYTE)","Code INSEE de la commune où est implanté l'artère",50001,null,"cf liste codes INSEE annexe 1"]
[null,"AR_LONG","AR_LONG","Number (6,2)","Longueur de l'artère (en mètres)",120.12]
[null,"AR_ETAT","AR_ETAT","Caractère (1 BYTE)","Etat de l'artère",0,0,"Schéma d'ingénierie"]
[{"$nulls":6},1,"L'infrastructure doit être changée car la moindre intervention peut être préjudiciable à la fourniture du service"]
[{"$nulls":6},2,"Mauvais état général de l'infrastructure qui ne permet pas certaines interventions"]
[{"$nulls":6},3,"Bon état général qui permet de réaliser toute opération de maintenance, d'exploitation ou d'évolution"]
[{"$nulls":6},4,"Non communiqué"]
[null,"AR_OCCP","AR_OCCP","Caractère (3 BYTE)","Occupation de l'artère",0,0,"L'infrastructure est vide"]
[{"$nulls":6},"1.1","L'infrastructure est non vide mais exploitable car rangée"]
[{"$nulls":6},"1.2","L'infrastructure est non vide et non exploitable car non rangée"]
[{"$nulls":6},2,"L'infrastructure est saturée"]
[{"$nulls":6},3,"Evaluation impossible, commentaire attendu"]
[{"$nulls":6},4,"Non communiqué"]
[null,"AR_NOEUD_A","AR_NOEUD_A","Caractère (20 BYTE)","Nom du nœud A","107ACHAA01",null,"Si existant, reprendre codes : Chambre FT (50001_0001), Chambre MN (; sinon 'ZAPM'_'NO_TYPE'_'Num_auto 5 caractères')"]
[null,"AR_NOEUD_B","AR_NOEUD_B","Caractère (20 BYTE)","Nom du nœud B","107APOTA02",null,"Si existant, reprendre codes : Chambre FT (50001_0001), Chambre MN (; sinon 'ZAPM'_'NO_TYPE'_'Num_auto 5 caractères')"]
[null,"AR_NB_FOUR","AR_NB_FOUR","Caractère (10 BYTE)","Nombre de fourreaux",5,null,"En phase APD pour l'existant, si fourreaux avec diamètre différent : 4 - 3"]
[null,"AR_NB_FOUR_DIS","AR_FOU_DIS","Entier (2 BYTE)","Nombre  de fourreaux vides",2]
[null,"AR_TYPE_FOUR","AR_TYPE_FO","Caractère (20 BYTE)","Type  de fourreaux","PEHD","PVC"]
[{"$nulls":6},"PEHD"]
[{"$nulls":6},"SOUS-TUBAGE PEHD"]
[{"$nulls":6},"SOUS-TUBAGE  SOUPLE"]
[{"$nulls":6},"FACADE"]
[{"$nulls":6},"AERIEN"]
[{"$nulls":6},"ENCORBELLEMENT"]
[{"$nulls":6},"AUTRE"]
[null,"AR_DIAM_FOUR","AR_DIAM_FO","Caractère (10 BYTE)","Diamètre extérieur du fourreau (en mm)",18,10,"En phase APD pour l'existant, si fourreaux avec diamètre différent : 40 - 60"]
[{"$nulls":6},14]
[{"$nulls":6},18]
[{"$nulls":6},25]
[{"$nulls":6},28]
[{"$nulls":6},32]
[{"$nulls":6},40]
[{"$nulls":6},45]
[{"$nulls":6},60]
[{"$nulls":6},"NUL"," NUL en cas d'aérien"]
[null,"AR_PRO_FOUR","AR_PRO_FOU","Caractère (20 BYTE)","Propriétaire du fourreau","MANCHE NUMERIQUE","MANCHE NUMERIQUE","si GC neuf, remplir MANCHE NUMERIQUE"]
[{"$nulls":6},"COLLECTIVITE"]
[{"$nulls":6},"ORANGE"]
[{"$nulls":6},"AUTRE (à préciser)"]
[null,"AR_PRO_CABLE","AR_PRO_CAB","Caractère (20 BYTE)","Propriétaire du câble","MANCHE NUMERIQUE","MANCHE NUMERIQUE"]
[null,"AR_GEST_FOUR","AR_GEST_FO","Caractère (50 BYTE)","Gestionnaire du fourreau","ORANGE","MANCHE NUMERIQUE","si GC neuf, remplir NUL"]
[{"$nulls":6},"MANCHE TELECOM"]
[{"$nulls":6},"COLLECTIVITE"]
[{"$nulls":6},"ORANGE"]
[{"$nulls":6},"AUTRE (à préciser)"]
[{"$nulls":6},"NUL"]
[null,"AR_UTIL_FOUR","AR_UTIL_FO","Caractère (50 BYTE)","Utilisateur du fourreau","MANCHE NUMERIQUE","MANCHE NUMERIQUE","si GC neuf, remplir NUL"]
[{"$nulls":6},"MANCHE TELECOM"]
[{"$nulls":6},"COLLECTIVITE"]
[{"$nulls":6},"ORANGE"]
[{"$nulls":6},"AUTRE (à préciser)"]
[{"$nulls":6},"NUL"]
[null,"AR_DATE_INST","AR_DATE_IN","Date","Date d'installation de l'infrastructure","2012-05-04","JJ/MM/AAAA"]
[null,"AR_DATE_RECEP","AR_DATE_RE","Date","Date à la réception des travaux","2012-05-04","JJ/MM/AAAA"]
[null,"AR_REF_PLANCHE","AR_REF_PLA","Caractère (100 BYTE)","Référence de la planche d'origine dans laquelle se trouve l'infrastructure","REC_50639_COL_LE_DINANDIER_FOLIOXX.PDF",null,"Planche majoritaire sur le tronçon"]
[null,"AR_SRC_GEO","AR_SRC_GEO","Caractère (50 BYTE)","Source de géoréférencement","PERRION",null,"Nom du géomètre en majuscule sans accent"]
[null,"AR_QLT_GEO","AR_QLT_GEO","Caractère 1 BYTE)","Qualité de géoréférencement","A","A","Classe A obligatoire (selon réforme DT-DICT) en cas de GC (précison 25cm de part et d'autre, "]
[{"$nulls":6},"B","Sinon, classe opérateur  (selon réforme DT-DICT) "]
[{"$nulls":6},"C"]
[null,"AR_PRO_MD","AR_PRO_MD","Caractère (20 BYTE)","Propriétaire des métadonnées","MANCHE NUMERIQUE"]
[null,"AR_COMMENT","AR_COMMENT","Caractère (300 BYTE)","Commentaires","EXISTANT",null,"Toutes obsevations utiles. Si réseau existant, indiquez-le dans ce champ là. "]
[null,"AR_STATUT","AR_STATUT","Caractère (3 BYTE)","Statut du rendu (APS, APD, EXE, REC)","REC","APS"]
[{"$nulls":6},"APD"]
[{"$nulls":6},"EXE"]
[{"$nulls":6},"REC"]

{"sheet":"NOEUD_GEO","index":2,"n_rows":79,"n_cols":8,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,1,21,1],[15,3,21,3],[15,4,21,4],[15,5,21,5],[1,0,74,0],[4,1,8,1],[4,3,8,3],[4,4,8,4],[4,5,8,5],[9,1,14,1],[9,3,14,3],[9,4,14,4],[9,5,14,5],[41,5,47,5],[49,1,50,1],[49,3,50,3],[49,4,50,4],[49,5,50,5],[22,5,30,5],[22,4,30,4],[22,3,30,3],[31,4,39,4],[31,5,39,5],[22,1,30,1],[41,1,47,1],[41,3,47,3],[41,4,47,4],[31,1,39,1],[31,3,39,3],[41,2,47,2],[70,1,72,1],[59,1,65,1],[59,3,65,3],[53,3,58,3],[53,1,58,1],[71,7,72,7],[53,5,58,5],[59,5,65,5],[70,5,72,5],[70,4,72,4],[59,4,65,4],[53,4,58,4],[49,2,50,2],[53,2,58,2],[59,2,65,2],[70,2,72,2],[4,2,8,2],[9,2,14,2],[15,2,21,2],[22,2,30,2],[31,2,39,2],[75,1,78,1],[75,2,78,2],[75,3,78,3],[75,4,78,4],[75,5,78,5]]}
["TABLE","ATTRIBUT","ATTRIBUT SHAPE","FORMAT_CHAMP","DETAIL_CHAMP","EXEMPLE","VALEUR","DETAIL VALEUR"]
["NOEUD_GEO","NO_ID_INSEE","NO_ID_INSE","Caractère (5 BYTE)","Code INSEE de la commune où est implanté le Noeud",50001,null,"cf liste codes INSEE annexe 1"]
[null,"NO_NOM","NO_NOM","Caractère (20 BYTE)",null,"107ACHAZ99",null,"Si existant, reprendre codes : Chambre FT (50001_0001), Chambre MN (; sinon 'ZAPM'_'NO_TYPE'_'incrément sur 4 caractères'"]
[null,"NO_VOIE","NO_VOIE","Caractère (100 BYTE)","Adresse"]
[null,"NO_ETAT","NO_ETAT","Caractère (1 BYTE)","Etat du nœud",0,0,"Schéma d'ingénierie"]
[{"$nulls":6},1,"L'infrastructure doit être changée car la moindre intervention peut être préjudiciable à la fourniture du service"]
[{"$nulls":6},2,"Mauvais état général de l'infrastructure qui ne permet pas certaines interventions"]
[{"$nulls":6},3,"Bon état général qui permet de réaliser toute opération de maintenance, d'exploitation ou d'évolution"]
[{"$nulls":6},4,"Non communiqué"]
[null,"NO_OCCP","NO_OCCP","Caractère (3 BYTE)","Occupation du nœud",0,0,"L'infrastructure est vide"]
[{"$nulls":6},"1.1","L'infrastructure est non vide mais exploitable car rangée"]
[{"$nulls":6},"1.2","L'infrastructure est non vide et non exploitable car non rangée"]
[{"$nulls":6},2,"L'infrastructure est saturée"]
[{"$nulls":6},3,"Evaluation impossible, commentaire attendu"]
[{"$nulls":6},4,"Non communiqué"]
[null,"NO_TYPE","NO_TYPE","Caractère (3 BYTE)","Type de nœud","CHA","CHA","Chambre"]
[{"$nulls":6},"POT","Poteau"]
[{"$nulls":6},"LTE","Local Technique"]
[{"$nulls":6},"SEM","Site Emission"]
[{"$nulls":6},"FAC","Accroche-Façade"]
[{"$nulls":6},"OUV","Ouvrage d'art"]
[{"$nulls":6},"IMM","Immeuble"]
[null,"NO_TYPE_LQ","NO_TYPE_LQ","Caractère (10 BYTE)","Type logique du nœud","CHTIR","CHTIR","Chambre de Tirage - NO_TYPE = CHA"]
[{"$nulls":6},"CHRACC","Chambre de Raccordement - NO_TYPE = CHA"]
[{"$nulls":6},"POT","Poteau - NO_TYPE = POT"]
[{"$nulls":6},"NRO","Nœud de Raccordement Optique - NO_TYPE = LTE"]
[{"$nulls":6},"PM","Point de Mutualisation - NO_TYPE = LTE"]
[{"$nulls":6},"MIMO","Site d'émission MIMO - NO_TYPE = SEM"]
[{"$nulls":6},"FAC","Accroche-Façade - NO_TYPE = FAC"]
[{"$nulls":6},"OUV","Ouvrage d'art"]
[{"$nulls":6},"IMM","Immeuble - NO_TYPE = IMM"]
[null,"NO_TYPE_PH","NO_TYPE_PH","Caractère (9BYTE)",null,null,"CHAMBRE","NO_TYPE = CHA"]
[{"$nulls":6},"POTEAU","NO_TYPE = POT"]
[{"$nulls":6},"ARMOIRE","NO_TYPE = LTE"]
[{"$nulls":6},"SHELTER","NO_TYPE = LTE"]
[{"$nulls":6},"BATIMENT","NO_TYPE = LTE"]
[{"$nulls":6},"SITE MIMO","NO_TYPE = SEM"]
[{"$nulls":6},"FACADE","NO_TYPE = FAC"]
[{"$nulls":6},"OUVRAGE","NO_TYPE = OUV"]
[{"$nulls":6},"IMMEUBLE","NO_TYPE = IMM"]
[null,"NO_CODE_PH","NO_CODE_PH","Caractère (20BYTE)",20,"L1T SF",null,"Pour poteaux existants, à remplir avec liste de chambres et poteaux des gestionnaires (FT et ERDF)\nPour création poteau remplir en utilisant la même logique (FT et ERDF)\nPour les chambre indiquer la rérérence du modèle (ex L1T), Si sans fond rajouter SF à la fin de la référence"]
[null,"NO_TECH_PSTES","NO_TECH_PS","Caractère (4 BYTE)","Technologies présentes dans le nœud","OPT","COAX","Coaxial"]
[{"$nulls":6},"CUT","Cuivre télécom"]
[{"$nulls":6},"ECL","Eclairage"]
[{"$nulls":6},"ELEC","Electricité"]
[{"$nulls":6},"VP","Vidéo Protection"]
[{"$nulls":6},"OPT","Optique"]
[{"$nulls":6},"NC","Non connu"]
[null,"NO_AMO","NO_AMO","Caractère (20 BYTE)","Identifiant du nœud logique en amont","107ACHA00013",null,"Reprendre code existant quand existe (FT clé MKT, MN code,...); sinon 'ZAPM'_'NO_TYPE'_'Num_auto 5 caractères'\nSi pose sur réseau existant, indiquer BUS"]
[null,"NO_PLINOX","NO_PLINOX","Caractère (3 BYTE)","Présence de plinox","NON","OUI"]
[{"$nulls":6},"NON"]
[null,"NO_X","NO_X","Double (15,4)","Coordonnées géo X en CC49",1349961.2466]
[null,"NO_Y","NO_Y","Double (15,4)","Coordonnées géo Y en CC49",8285617.0839]
[null,"NO_PRO","NO_PRO","Caractère (20 BYTE)","Propriétaire","MANCHE NUMERIQUE","MANCHE NUMERIQUE"]
[{"$nulls":6},"COLLECTIVITE"]
[{"$nulls":6},"ORANGE"]
[{"$nulls":6},"ERDF"]
[{"$nulls":6},"AUTRE (à préciser)"]
[{"$nulls":6},"NUL","Si GC neuf, remplir MANCHE NUMERIQUE"]
[null,"NO_GEST","NO_GEST","Caractère (20 BYTE)","Gestionnaire du nœud","MANCHE NUMERIQUE","MANCHE NUMERIQUE"]
[{"$nulls":6},"MANCHE TELECOM"]
[{"$nulls":6},"COLLECTIVITE"]
[{"$nulls":6},"ORANGE"]
[{"$nulls":6},"ERDF"]
[{"$nulls":6},"AUTRE (à préciser)"]
[{"$nulls":6},"NUL","Si GC neuf, remplir NUL"]
[null,"NO_HAUT","NO_HAUT","NUMBER(2,2)","Hauteur du nœud (en mètre)",10,null,"Hauteur du poteau (en mètres)"]
[null,"NO_DATE_INST","NO_DATE_IN","Date","Date d'installation de l'infrastructure","2012-05-04",null,"JJ/MM/AAAA"]
[null,"NO_REF_PLANCHE","NO_REF_PLA","Caractère (100 BYTE)","Référence de la planche d'origine dans laquelle se trouve l'infrastructure","REC_50639_COL_LE_DINANDIER_FOLIOXX.PDF",null,"Planche majoritaire sur le nœud"]
[null,"NO_SRC_GEO","NO_SRC_GEO","Caractère (50 BYTE)","Source de géoréférencement","PERRION",null,"Nom du géomètre en majuscule sans accent"]
[null,"NO_QLT_GEO","NO_QLT_GEO","Caractère 1 BYTE)","Qualité de géoréférencement","A","A","Classe A obligatoire (selon réforme DT-DICT) en cas de GC (précison 25cm de part et d'autre, "]
[{"$nulls":6},"B","Sinon, classe opérateur  (selon réforme DT-DICT) "]
[{"$nulls":6},"C"]
[null,"NO_PRO_MD","NO_PRO_MD","Caractère (20 BYTE)","Propriétaire des métadonnées","MANCHE NUMERIQUE","MANCHE NUMERIQUE"]
[null,"NO_COMMENT","NO_COMMENT","Caractère (300 BYTE)","Commentaire","EXISTANT",null,"Toutes obsevations utiles. Si réseau existant, indiquez-le dans ce champ là. "]
[null,"NO_STATUT","NO_STATUT","Caractère (3 BYTE)","Statut du rendu (APS, APD, EXE, REC)","REC","APS"]
[{"$nulls":6},"APD"]
[{"$nulls":6},"EXE"]
[{"$nulls":6},"REC"]

{"sheet":"CABLE_GEO","index":3,"n_rows":32,"n_cols":8,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,27,0],[7,1,11,1],[7,3,11,3],[7,4,11,4],[7,5,11,5],[2,1,6,1],[2,3,6,3],[2,4,6,4],[2,5,6,5],[16,1,18,1],[16,3,18,3],[16,4,18,4],[2,2,6,2],[7,2,11,2],[19,7,20,7],[16,5,18,5],[19,1,20,1],[19,3,20,3],[19,4,20,4],[19,5,20,5],[16,2,18,2],[19,2,20,2],[28,1,31,1],[28,2,31,2],[28,3,31,3],[28,4,31,4],[28,5,31,5]]}
["TABLE","ATTRIBUT","ATTRIBUT SHAPE","FORMAT_CHAMP","DETAIL_CHAMP","EXEMPLE","VALEUR","DETAIL VALEUR"]
["CABLE_GEO","CA_NUMERO","CA_NUMERO","Caractère (11 BYTE)","Numéro d'identification du cable","107AA072A01",null,"(ZAPM+CA_TYPE+CA_NBFIBRE+Incrément 3 caractères alpha)\nCA_TYPE : A Aérien, S Souterrain, F Facade, I Immeuble, M Mixte"]
[null,"CA_TYPE","CA_TYPE","Caractère (10 BYTE)","Type de câble","AERIEN","AERIEN"]
[{"$nulls":6},"IMMEUBLE"]
[{"$nulls":6},"FACADE"]
[{"$nulls":6},"MIXTE","Aérosouterrain"]
[{"$nulls":6},"SOUTERRAIN"]
[null,"CA_ETAT","CA_ETAT","Caractère (1 BYTE)","Etat du câble",0,0,"Schéma d'ingénierie"]
[{"$nulls":6},1,"L'infrastructure doit être changée car la moindre intervention peut être préjudiciable à la fourniture du service"]
[{"$nulls":6},2,"Mauvais état général de l'infrastructure qui ne permet pas certaines interventions"]
[{"$nulls":6},3,"Bon état général qui permet de réaliser toute opération de maintenance, d'exploitation ou d'évolution"]
[{"$nulls":6},4,"Non communiqué"]
[null,"CA_LONG","CA_LONG","NUM (6,2)","Longueur total du câble en mètre",1230.2]
[null,"CA_EQ_A","CA_EQ_A","Caractère (10 BYTE)","Nom de l'équipement passif A","107ABPEA01",null,"Reprendre le code EQ_NOM de l'équipement passif"]
[null,"CA_EQ_B","CA_EQ_B","Caractère (10 BYTE)","Nom de l'équipement passif B","107APBOA01",null,"Reprendre le code EQ_NOM de l'équipement passif"]
[null,"CA_DIAMETRE","CA_DIAMETR","NUM (4,2)","Diamètre du câble en millimètres",12]
[null,"CA_COULEUR","CA_COULEUR","Caractère (20 BYTE)","Couleur du câble","NOIR","NOIR"]
[{"$nulls":6},"BLEU"]
[{"$nulls":6},"BLANC"]
[null,"CA_TECHNOLOGIE","CA_TECHNOL","Caractère (17 BYTE)","Technologie du Câble","G657A2_M12","G657A2_M6","Information transmise par le constructeur"]
[{"$nulls":6},"G657A2_M12"]
[null,"CA_NBRFIBRE","CA_NB_FO","NUM (3,0)","Nombre de fibres",72]
[null,"CA_NBRFIBREUTILISE","CA_NB_FO_U","NUM (3,0)","Nombre de fibres Utilisées",2]
[null,"CA_NBRFIBREDISPO","CA_NB_FO_D","NUM (3,0)","Nombre de fibres disponibles",70]
[null,"CA_PRO","CA_PRO","Caractère (20 BYTE)","Propriétaire du câble","MANCHE NUMERIQUE","MANCHE NUMERIQUE"]
[null,"CA_GEST","CA_GEST","Caractère (20 BYTE)","Gestionnaire du Câble","NUL","NUL","NUL (pas dans la phase de construction)"]
[null,"CA_DATE_INST","CA_DATE_IN","Date","Date de pose du câble","2014-08-12"]
[null,"CA_COMMENT","CA_COMMENT","Caractère (300 BYTE)","Commentaire",null,null,"Toutes obsevations utiles."]
[null,"CA_STATUT","CA_STATUT","Caractère (3 BYTE)","Statut du rendu (APS, APD, EXE, REC)","REC","APS"]
[{"$nulls":6},"APD"]
[{"$nulls":6},"EXE"]
[{"$nulls":6},"REC"]

{"sheet":"EQUIPEMENT_PASSIF","index":4,"n_rows":53,"n_cols":8,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,1,17,1],[18,1,22,1],[18,3,22,3],[18,4,22,4],[18,5,22,5],[1,0,48,0],[3,1,7,1],[3,3,7,3],[3,4,7,4],[3,5,7,5],[8,1,13,1],[8,3,13,3],[8,4,13,4],[8,5,13,5],[23,1,34,1],[23,3,34,3],[23,4,34,4],[23,5,34,5],[14,5,17,5],[14,4,17,4],[14,3,17,3],[35,1,39,1],[35,3,39,3],[35,4,39,4],[35,5,39,5],[40,1,45,1],[40,3,45,3],[40,4,45,4],[40,5,45,5],[35,2,39,2],[40,2,45,2],[3,2,7,2],[8,2,13,2],[14,2,17,2],[18,2,22,2],[23,2,34,2],[49,1,52,1],[49,2,52,2],[49,3,52,3],[49,4,52,4],[49,5,52,5]]}
["TABLE","ATTRIBUT","ATTRIBUT SHAPE","FORMAT_CHAMP","DETAIL_CHAMP","EXEMPLE","VALEUR","DETAIL VALEUR"]
[null,"EQ_NOM","EQ_NOM","Caractère (10 BYTE)","Nom de l'équipement passif","107ABPEA01",null,"cf onglet \"Codes métier\" sur la création des identifiants des PBO et BPE"]
[null,"EQ_NOM_NOEUD","EQ_NOM_NOE","Caractère (14 BYTE)","Identifiant du nœud (ref NO_NOM table NOEUD)","107ANO0065",null,"Code ZAPM + 'NO' + 'incrément alphanumérique sur 4 caractères'"]
[null,"EQ_ETAT","EQ_ETAT","Caractère (1 BYTE)","Etat de l'équipement passif",0,0,"Schéma d'ingénierie"]
[{"$nulls":6},1,"L'infrastructure doit être changée car la moindre intervention peut être préjudiciable à la fourniture du service"]
[{"$nulls":6},2,"Mauvais état général de l'infrastructure qui ne permet pas certaines interventions"]
[{"$nulls":6},3,"Bon état général qui permet de réaliser toute opération de maintenance, d'exploitation ou d'évolution"]
[{"$nulls":6},4,"Non communiqué"]
[null,"EQ_OCCP","EQ_OCCP","Caractère (3 BYTE)","Occupation de l'équipement passif",0,0,"L'infrastructure est vide"]
[{"$nulls":6},"1.1","L'infrastructure est non vide mais exploitable car rangée"]
[{"$nulls":6},"1.2","L'infrastructure est non vide et non exploitable car non rangée"]
[{"$nulls":6},2,"L'infrastructure est saturée"]
[{"$nulls":6},3,"Evaluation impossible, commentaire attendu"]
[{"$nulls":6},4,"Non communiqué"]
[null,"EQ_TYPE","EQ_TYPE","Caractère (3 BYTE)","Type de l'équipement passif","BPE","PBO","Point de Branchement Optique pour raccordement client avec maximum 2 dérivations possible"]
[{"$nulls":6},"PBOE","Point de Branchement Optique pour dérivation (sans raccordement de client)"]
[{"$nulls":6},"BPE","Boîte de Protection d'Epissure"]
[{"$nulls":6},"BAI","Baie de desserte"]
[null,"EQ_TYPE_LQ","EQ_TYPE_LQ","Caractère (6 BYTE)","Type logique de l'équipement passif","BPE JD","PBO","Point de Branchement Optique - EQ_TYPE = PBO"]
[{"$nulls":6},"BPE JB","Boîte de Protection d'Epissure Joints Blanc - EQ_TYPE = BPE ou PBOE"]
[{"$nulls":6},"BPE JD","Boîte de Protection d'Epissure Joints Droits - EQ_TYPE = BPE ou PBOE"]
[{"$nulls":6},"BAIDC","Baie de desserte client"]
[{"$nulls":6},"BAIOP","Baie opérateur"]
[null,"EQ_TYPE_PH","EQ_TYPE_PH","Caractère (24 BYTE)","Type physique de l'équipement passif","BPE 72EP","PBO 6","Point de Branchement Optique - EQ_TYPE = PBO"]
[{"$nulls":6},"PBO 12","Point de Branchement Optique - EQ_TYPE = PBO"]
[{"$nulls":6},"BPE 12EP","Boîte de Protection d'Epissure Joints Droits - EQ_TYPE = BPE ou PBOE"]
[{"$nulls":6},"BPE 24EP","Boîte de Protection d'Epissure Joints Droits - EQ_TYPE = BPE ou PBOE"]
[{"$nulls":6},"BPE 48EP","Boîte de Protection d'Epissure Joints Droits - EQ_TYPE = BPE ou PBOE"]
[{"$nulls":6},"BPE 72EP","Boîte de Protection d'Epissure Joints Droits - EQ_TYPE = BPE"]
[{"$nulls":6},"BPE 96EP","Boîte de Protection d'Epissure Joints Droits - EQ_TYPE = BPE"]
[{"$nulls":6},"BPE 144EP","Boîte de Protection d'Epissure Joints Droits - EQ_TYPE = BPE"]
[{"$nulls":6},"BPE 288EP","Boîte de Protection d'Epissure Joints Droits - EQ_TYPE = BPE"]
[{"$nulls":6},"BPE 576EP","Boîte de Protection d'Epissure Joints Droits - EQ_TYPE = BPE"]
[{"$nulls":6},"BPE 720EP","Boîte de Protection d'Epissure Joints Droits - EQ_TYPE = BPE"]
[{"$nulls":6},"BAI"," EQ_TYPE = BAI"]
[null,"EQ_PRO","EQ_PRO","Caractère (20 BYTE)","Propriétaire","MANCHE NUMERIQUE","MANCHE NUMERIQUE"]
[{"$nulls":6},"COLLECTIVITE"]
[{"$nulls":6},"ORANGE"]
[{"$nulls":6},"AUTRE (à préciser)"]
[{"$nulls":6},"NUL","Si GC neuf, remplir MANCHE NUMERIQUE"]
[null,"EQ_GEST","EQ_GEST","Caractère (20 BYTE)","Gestionnaire de l'équipement passif","MANCHE NUMERIQUE","MANCHE NUMERIQUE"]
[{"$nulls":6},"MANCHE TELECOM"]
[{"$nulls":6},"COLLECTIVITE"]
[{"$nulls":6},"ORANGE"]
[{"$nulls":6},"AUTRE (à préciser)"]
[{"$nulls":6},"NUL","Si GC neuf, remplir NUL"]
[null,"EQ_HAUT","EQ_HAUT","NUMBER(2,2)","Hauteur de l'équipement passif (en mètres)",5.2,null,"Hauteur en mètre entre le sol et la base du nœud. A renseigner dans les cas de supports supérieurs à 1,50m par rapport au sol ou au pallier d'étage "]
[null,"EQ_DATE_INST","EQ_DATE_IN","Date","Date d'installation de l'équipement passif","2012-05-04",null,"JJ/MM/AAAA"]
[null,"EQ_COMMENT","EQ_COMMENT","Caractère (300 BYTE)","Commentaire","EXISTANT",null,"Toutes obsevations utiles. Si réseau existant, indiquez-le dans ce champ là. "]
[null,"EQ_STATUT","EQ_STATUT","Caractère (3 BYTE)","Statut du rendu (APS, APD, EXE, REC)","REC","APS"]
[{"$nulls":6},"APD"]
[{"$nulls":6},"EXE"]
[{"$nulls":6},"REC"]

{"sheet":"SITE_GEO","index":5,"n_rows":5,"n_cols":8,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,4,0]]}
["TABLE","ATTRIBUT","ATTRIBUT SHAPE","FORMAT_CHAMP","DETAIL_CHAMP","EXEMPLE","VALEUR","DETAIL VALEUR"]
["SITE_GEO","ID_SITE_PTO",{"$f":"LEFT(B2,10)","v":"ID_SITE_PT"},"Caractère (10 BYTE)","Identifiant du PTO","MN107AA015",null,"code PBO + incrément alphanumérique sur 1 caractère"]
[null,"ID_SITE_BPO",{"$f":"LEFT(B3,10)","v":"ID_SITE_BP"},"Caractère (10 BYTE)","Identifiant de la BPO associée","107APBOA01",null,"code ZAPM + code EQ_TYP + incrément alphanumérique sur 3 caractères"]
[null,"ID_SITE_LOT","ID_SITE_LO","Caractère (30 BYTE)","Identifiant du lot de prise","0111_0735",null,"Correspond au champ identifiant le lot de prise (ID_PRISE) du fichier de prises fourni"]
[null,"Remettre les autres champs du fichier prise à la suite"]

{"sheet":"ZAPBO_GEO","index":6,"n_rows":7,"n_cols":8,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,5,6,5],[1,0,6,0],[3,1,6,1],[3,2,6,2],[3,3,6,3],[3,4,6,4]]}
["TABLE","ATTRIBUT","ATTRIBUT SHAPE","FORMAT_CHAMP","DETAIL_CHAMP","EXEMPLE","VALEUR","DETAIL VALEUR"]
["ZAPBO_GEO","ID_ZAPBO","ID_ZAPBO","Caractère (10 BYTE)","Identifiant de la ZABPO associée à BPO","107APBOA01",null,"code ZAPM + PBO + incrément alphanumérique sur 3 caractères"]
[null,"COMMENTAIRE","COMMENTAIR","Caractère (254 BYTE)",null,null,null,"A utiliser pour les zapbo ATT_EQ_NOM, ex: futur lottissement"]
[null,"STATUT","STATUT","Caractère (3 BYTE)","Statut du rendu (APS, APD, EXE, REC)","REC","APS"]
[{"$nulls":6},"APD"]
[{"$nulls":6},"EXE"]
[{"$nulls":6},"REC"]

{"sheet":"Codes métier","index":7,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Libellé","Description","Geométrie","Code","Caractères","Composition du code"]
["PM","Point de mutualisation","Ponctuelle",107,{"$f":"LEN(D2)","v":3},"code PM"]
["ZAPM","Zone Arrière du Point de Mutualisation","Surfacique","107A",4,"code PM + incrément (si dif de A, ZAPM colocalisée)"]
["ZAPBO","Zone Arrière du Point de Branchement Optique","Surfacique","107APBOA01",10,"code ZAPM + PBO + incrément alphanumérique sur 3 caractères"]
["PBO","Point de Branchement Optique","Géométrie du nœud","107APBOA01",10,"code ZAPM + PBO + incrément alphanumérique sur 3 caractères"]
["PTO","Prise Terminale Optique","Ponctuelle","MN107AA015",10,"code PBO + incrément alphanumérique sur 1 caractère"]
["NŒUD","Chambre en création","Ponctuelle","107ACHAA01",10,"code ZAPM + code NO_TYPE + incrément alphanumérique sur 3 caractères"]
["NŒUD","Chambre FT existante","Ponctuelle","50001_0001",10,"code CH2 + code CH1"]
["NŒUD","Poteau FT existant","Ponctuelle",733100,6,"cf fiches appuis FT relevées par les entreprises"]
["NŒUD","Poteau en création","Ponctuelle","107APOTA01",10,"code ZAPM + code NO_TYPE + incrément alphanumérique sur 3 caractères"]
["NŒUD","Poteau ERDF","Ponctuelle",null,null,"Voir référence ERDF"]
["NŒUD","Accroche-Façade en création","Ponctuelle","107AFACA01",10,"code ZAPM + code NO_TYPE + incrément alphanumérique sur 3 caractères"]
["NŒUD","Local Technique en création","Ponctuelle","107ALTEA01",10,"code ZAPM + code NO_TYPE + incrément alphanumérique sur 3 caractères"]
["NŒUD","Nœud en Immeuble en création","Ponctuelle","107AIMMA01",10,"code ZAPM + code NO_TYPE + incrément alphanumérique sur 3 caractères"]
["BPE","Boitier de Protection d'Epissure","Géométrie du nœud","107ABPEA01",10,"code ZAPM + BPE + incrément alphanumérique sur 3 caractères"]
["CABLE","Cable","Linéaire","107AA72A01",10,"ZAPM+CA_TYPE+CA_NBFIBRE+Incrément 3 caractères alpha\nCA_TYPE : A Aérien, S Souterrain, F Facade, I Immeuble, M Mixte"]