{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["VERIFICATION"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"VERIFICATION","index":0,"n_rows":102,"n_cols":4,"rows_kept":102,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[99,1,101,1]]}
["FEUILLES","DESCRIPTIF"]
["TRANCHEE_GEO_CONTROLE"]
["T_TYP_IMP","Respect de la liste de choix attendue pour TR_TYP_IMPL"]
["T_TYP_POS","Respect de la liste de choix attendue pour TR_MOD_POSE"]
["T_REVET","Respect de la liste de choix attendue pour TR_REVET"]
["T_LONG","Longueur ne doit pas être nulle"]
["T_GEOM","La géométrie est bien de type ligne"]
["T_GRAPH","Existance de doublon graphique","ok"]
["T_ETAT","Respect la liste de choix d'avancement d'étude"]
[]
["ARTERE_GEO_CONTROLE"]
["AR_NOEUD_A","ID NOEUD A"]
["AR_NOEUD_B","ID NOEUD B"]
["T_ETAT","Respect de la liste de choix attendue pour AR_ETAT"]
["T_TYPE","Respect de la liste de choix attendue pour AR_TYPE_FOUR"]
["T_LONG","Longueur ne doit pas être nulle"]
["T_NB_FOU","Nombre de foureau non renseigné"]
["T_DIA_FOU","Diamètre foureau non renseigné"]
["T_GEOM","La géométrie est bien de type ligne"]
["T_GRAPH","Existance de doublon graphique","ok"]
["T_TOPO","Vérification si artère à bien un nœud graphique de début et de fin","ok"]
["T_A_NO_EXI","Nœud A non existant dans la table des nœud","ok"]
["T_B_NO_EXI","Nœud B non existant dans la table des nœud","ok"]
["T_A_FAUX","Nœud A déclaré en donnée attributaire n'est pas le même que le nœud graphique","ok"]
["T_B_FAUX","Nœud B déclaré en donnée attributaire n'est pas le même que le nœud graphique","ok"]
["T_ETAT","Respect la liste de choix d'avancement d'étude"]
[]
["CABLE_GEO"]
["CA_NUMERO","Numéro de cable"]
["CA_TYPE","Type cable"]
["CA_LONG","longueur cable"]
["CA_EQ_A","Equipement A"]
["CA_EQ_B","Equipement B"]
["T_NOM","Nom de cable non conforme au format attendu",null,"?"]
["T_TECHNO","Respect de la liste de choix attendue pour CA_TECHNOLOGIE"]
["T_LONG","Longueur ne doit pas être nulle"]
["T_GRAPH","Existance de doublon graphique","ok"]
["T_EQ_X2","Le cable doublon qui alimente les mêmes equipements A et B qu'un autre cable",null,"?"]
["T_GEOM","La géométrie est bien de type ligne"]
["T_TOPO","Vérification si cable à bien un équipement graphique de début et de fin","ok"]
["T_A_NO_EXI","Equipement A non existant dans la table des equipements","ok"]
["T_B_NO_EXI","Equipement B non existant dans la table des equipements","ok"]
["T_A_FAUX","L'équipement A déclaré en donnée attributaire n'est pas le même que l'équipement graphique","ok"]
["T_B_FAUX","L'équipement B déclaré en donnée attributaire n'est pas le même que l'équipement graphique","ok"]
["T_ETAT","Respect la liste de choix d'avancement d'étude"]
[]
[]
["NŒUD_GEO"]
["NO_NOM","Nom du nœud"]
["T_ID","Vérification d'unicité de l'identifiant"]
["T_ID_BD","Vérification si nœud déjà présent dans la base de données suite à un précédent rendu"]
["T_ETAT","Respect de la liste de choix attendue pour NO_ETAT"]
["T_TYPE","Respect de la liste de choix attendue pour NO_TYPE"]
["T_TYPE_LQ","Respect de la liste de choix attendue pour NO_TYPE_LQ"]
["T_NON_UTIL","Vérification si le nœud est utilisé dans les artères","ok"]
["T_GEOM","La géométrie est bien de type point"]
["T_GRAPH","Existance de doublon graphique","ok"]
["T_ETAT","Respect la liste de choix d'avancement d'étude"]
[]
["EQ_PASSIF_CONTROLE"]
["EQ_NOM","Nom de l'équipement"]
["EQ_NOM_NOE","Nom du nœud supportant l'équipement"]
["T_ID","Vérification d'unicité de l'identifiant"]
["T_NOM","Vérification que le nom comporte bien l'indication \"PBO\", \"BPE\" ou \"BAI\"","ok"]
["T_NO_CABLE","L'équipement doit être défini au moins dans un cable comme equipement B, (Rappel sur un cable le CA_EQ_A est l'équipement vers le PM, le CA_EQ_B vers l'équipement)","ok"]
["T_NO_NOEUD","Vérification que le nœud existe bien dans la table des nœud","ok"]
["T_ETAT","Respect de la liste de choix attendue pour EQ_ETAT"]
["T_TYPE","Respect de la liste de choix attendue pour EQ_TYPE"]
["T_TYPE_LQ","Respect de la liste de choix attendue pour EQ_TYPE_LQ"]
["T_TYPE_PH","Respect de la liste de choix attendue pour EQ_TYPE_PH"]
["T_NON_UT","Vérification si l'équipement est bien utilisé dans les cables"]
["T_ZAPBO","Vérification si l'équipement est bien dans une ZAPBO",null,"inclusion graphique et nom de la zapbo doit contenir le nom de l'equipement !!! Uniquement pour le type 'PBO'"]
["T_ETAT","Respect la liste de choix d'avancement d'étude",null,"Vérifier que toutes les prises de la plaque sont inclus dans une zapbo"]
[]
["ZAPBO_GEO"]
["ID_ZAPBO","Nom ZAPBO"]
["T_ID","Vérification d'unicité de l'identifiant"]
["T_NOM","Vérification que l'ID_ZAPBO comporte bien l'indication \"BPO\", \"PBE\"","ok"]
["T_GEOM","La géométrie est bien de type surface"]
["T_GRAPH","Existance de doublon graphique","ok"]
["T_EQ_PASS","Vérifie que l'ID_ZAPBO correspond bien à un équipement passif"]
["T_EQ_NO","Vérifie qu'un équipement passif est bien dans la ZAPBO"]
["T_EQ_ZAPBO","L'équipement passif présent ne correspond pas au nom de la ZAPBO"]
["T_PBO6","Dimensionnement non correct de la PBO( PBO 6 alors que nb prise de la ZAPBO > 5)"]
["T_PBO12","Dimensionnement non correct de la PBO( PBO 12 alors que nb prise de la ZAPBO > 8 ou <=5)"]
["SUM_PRISES","Information du nombre de prise calculé dans la ZAPBO"]
["T_ETAT","Respect la liste de choix d'avancement d'étude"]
[]
["SITE_GEO_CONTROLE"]
["ID_PRISE","Identifiant prise"]
["FIRST_NUM_","numéro adresse"]
["FIRST_NOM_","rue"]
["FIRST_CODE","commune"]
["COMMUNE","code insee commune"]
["DTELOC","type local"]
["NB_PRISE","nombre de prise"]
["T_ZAPBO","Vérifie que tous les sites sont bien dans une ZAPBO"]
["T_ZAPBO_U","Vérifie que le site se situe dans une seule et unique ZAPBO"]
[]
["ARTERE_SANS_CABLE","Soit des éléments sont manquants soit la géométrie entre les objets n'est pas assez précise","ok"]
["CABLE_SANS_ARTERE"]
["TRANCHEE_SANS_ARTERE"]